|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 狀況說明與處理 | | 回報與追蹤 | 備註 |
| 空側巡場紀錄回報 | 繼11月3日本場空側管制區受2外來犬隻入侵干擾，立即展開圍籬檢視作業。 | 經全面檢視後一共發現5處圍籬缺失，相關座落位置請詳本站Google Earth金門航空站110年空側彙整資料圖庫。 | | 業務組工務偕空側開口契約廠商於11/20完成全部缺失圍籬修補作業 | **解除列管** |
|  | | |  | | |
| 缺失圍籬01**(改善前)圖-1、**  缺失圍籬02**(改善前)圖-3、**  缺失圍籬03**(改善前)圖-5、**  缺失圍籬04**(改善前)圖-7、**  缺失圍籬05**(改善前)圖-9、** | | | 缺失圍籬01 **(改善後)圖-2、**  缺失圍籬02 **(改善後)圖-4、**  缺失圍籬03 **(改善後)圖-6、**  缺失圍籬04 **(改善後)圖-8、**  **C:\Users\tsou1005\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\55126.jpg**  缺失圍籬05**(改善後)圖-10、** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 狀況說明與處理 | | 回報與追蹤 | 備註 |
| 空側巡場紀錄回報 | 06跑道助航設施「風向袋」因受颱風外圍環流強風影響，被連樁拔起傾倒於地 | 航務組場面席經巡跑道時發現該危害，立即通知金門助航臺前往該區維修。 | | 金門助航臺於當日11/3 1600L回報航務組已修復完成，恢復正常運作。 | **解除列管** |
| 06跑道助航設施「風向袋」被連樁拔起**(改善前)圖-1** | | | 06跑道助航設施「風向袋」修復完成**(改善後)圖-2** | | |
|  | | |  | | |